1. **Projekti lühikokkuvõte.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1 Üldandmed**  **Projekti nimi** | Muratsi sadama rekonstrueerimine |
| Projekti esitamise aeg | 28.02.2017 |
| Strateegia tegevussuund, mille elluviimist projekt toetab | Kalasadamate uuendamine |
| Taotleja nimi, asukoht (äriregistri järgi), kontaktandmed, registreerimise aeg, juriidiline staatus (AS, OÜ, FIE), aktsia – või osakapitali suurus, omanikud. | Muratsi Kalur MTÜ  Muratsi küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond, 93859 telefon +372 505 2612; [ahterstaak@gmail.com](mailto:ahterstaak@gmail.com) |
| Projekti elluviimise aadress | Muratsi küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond, 93859 |
| Projekti elluviimise kulud KOKKU (koos mitte-abikõlblike kuludega (eurot)) | 71 917,20 |
| Projekti abikõlblikud kulud KOKKU (eurot) | 71 917,20 |
| Toetuse määr (%) | 80 % |
| Taotletav toetuse suurus (eurot) | 59 931,00 |
| Omafinantseeringu allikad | MTÜ toetus kohalikult omavalitsuselt |

**1.2 Lühikokkuvõte** *(kuni 2 lehekülge)*

Projekti otseseks eesmärgiks on Muratsi külas, Muratsi sadamas olemasoleva sadama kalurite tegevuseks sobilikuks muutmine.

*Projekti raames:*

Laht on avatud edelatuultele. Selleks pikendatakse lõunapoolset maanukki muulina kirde suunas 20 m ulatuses ja edelapoolne kallas kindlustatakse raudkividega. Sellega paraneb oluliselt sadama siseakvatooriumi kaitstus. Akvatooriumi põhi puhastatakse mudast sügavuseni -1.5m. Olemasolevad kaldad puhastatakse roost ja juurestikust, profileeritakse õigesse kaldesse ja kaetakse geotekstiili ja puistekividega.

Olemasolevad väikesed metallpostidele rajatud puitkaid lammutatakse. Põhjapoolne raudbetoonist kai rekonstrueeritakse.

Akvatooriumi edela ossa rajatakse teraspostidel puitlaudisega harrastuskalurite suurematele paatidele kaks kaid 90 kraadise nurga all. Lisaks kaidele rajatakse käesoleva projektiga 4 m laiune slipp kaldega 1:7 .

Kohaliku kogukonna toetus projektile on 100%-line.